陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）
地质灾害钻探工作采购询价通知书
各相关单位：
根据我单位《延安市宝塔区川口镇地质灾害风险调查评价》、《镇安县青铜关镇地质灾害风险调查评价》项目需要，拟开展延安市宝塔区川口镇和镇安县青铜关镇地质灾害钻探工作，现采取询价方式，确定该项服务供应商。请各意向单位提供相关信息及书面报价。
服务时间

自合同签订之日—2024年12月。
服务内容

川口镇调查区滑坡、崩塌勘查，地点为2处，钻探不少于60m，浅井进尺不少于100m，探槽不少于25m3，岩土样测试实验不少于48组，并提交相应报告。青铜关镇调查区滑坡、崩塌勘查，地点为2处，钻探不少于120m，浅井不少于90m，探槽不少于40m3，岩土样测试实验不少于60组，并提交相应报告。

三、相关要求及说明

（一）成果技术要求
《陕西省乡镇（街道）地质灾害风险调查评价技术要求（1:10000）（试行）（2022年版）》《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/87-2012,《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009版），《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019），《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266-2013）及相关技术标准等。

（二）项目基本概况

1.川口镇隶属于陕西省延安市宝塔区，位于延安市区东5km处，东依姚店镇，南接麻洞川乡和松树林乡，西连柳林镇，北邻李渠镇和桥沟街道，辖区东西最大距离14千米，南北最大距离19千米，总面积175.53km2。

2.青铜关镇隶属于陕西省商洛市镇安县，地处镇安县南部，乾佑河畔，东与西口回族镇为邻，南与安康市旬阳市小河镇毗邻，西与柴坪镇接壤，北与永乐街道毗邻，东北与高峰镇相连。辖区东西最大距离22千米，南北最大距离24千米，总面积277.41km2。

（三）其他要求

1.服务响应文件格式及内容应参照附件编制，相关证书、资质、信誉证明、总报价等重要内容需加盖公章。

2.信誉要求：供应商近三年履约信誉良好，未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人，中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）中企业法人贪污贿赂罪案由查询无行贿记录。
3.响应文件截止时间：2024年6月23日17:00时（过期视为放弃此次服务）。

4.响应文件送达地点：请于截止时间前将响应文件纸质版和电子版（各1套）送至陕西省地质环境监测总站（西安市碑林区雁塔北路100号地矿局新办公楼6楼）。

5.具体服务条款及其它未尽事宜，将在双方签定合同时约定。

联系人：方萍   联系电话：029-87850692
附件：延安市宝塔区川口镇和镇安县青铜关镇地质灾害钻探工作服务响应文件。
陕西省地质环境监测总站  
（陕西省地质灾害中心）  
2024年6月21日 
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延安市宝塔区川口镇和镇安县青铜关镇
地质灾害钻探服务工作
服务响应文件
单位名称（加盖公章）

xxxx年xx月xx日
（参考目录）
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一、法人证书或营业执照（加盖公章）
二、相关资质（加盖公章）
三、单位概况

四、投入人员和设备
五、服务报价

（一）服务内容
（二）服务报价明细表（见附表）

（三）总报价          

六、相关业绩

七、信誉证明（加盖公章）
八、服务承诺

附表（仅供参考）：

延安市宝塔区川口镇地质灾害钻探
服务报价明细表

	序号
	工作内容
	单价
	数量
	报价
	备注

	1
	钻探
	
	
	
	

	2
	浅井
	
	
	
	

	3
	土工试验
	
	
	
	

	4
	绿色勘查
	
	
	
	

	5
	报告
	
	
	
	

	合  计
	
	加盖公章

	本报价包含了钻探青苗赔偿、三通一平的费用


镇安县青铜关镇地质灾害钻探
服务报价明细表

	序号
	工作内容
	单价
	数量
	报价
	备注

	1
	钻探
	
	
	
	

	2
	浅井
	
	
	
	

	3
	土工试验
	
	
	
	

	4
	绿色勘查
	
	
	
	

	5
	报告
	
	
	
	

	合  计
	
	加盖公章

	本报价包含了钻探青苗赔偿、三通一平的费用


